**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Посочените технически и функционални характеристики, на които трябва да отговарят моторните превозни средства, предмет на обществената поръчка по всяка от обособените позиции, са минимални изисквания за допустимост.

**1. Техническа спецификация за** **Обособена позиция 1 „Доставка на автомобили тип Миниван“ – 7 броя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я** |  |
|  |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ**  | Моторни превозни средства: автомобил, тип „Пътнически миниван“  |
| **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ** Обезпечаване с транспортни средства дейността на новосъздадената Главна дирекция „ Контрол н акачеството н агоривата за битово отопление“. |
| **Техническа характеристика** | **Минимални изисквания**  |
| **Купе:** |  |
| Лек автомобил  | пътнически |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 4+1 |
| **Технически данни:** |   |
| Тип на двигателя | Минимум 4-ри цилиндров |
| Норма | Евро 6 |
| Работен обем на двигателя | Минимум 1300 см3 |
| Мощност на двигателя (к.с.) | минимум 90 к.с. |
| Просвет/клиренс (mm) | минимум 140 мм. |
| Гориво | бензин или дизел |
| Разход на гориво извънградско: | Бензин максимум 8,0 l/100 km Дизел максимум 7,0 l/100 km  |
| Разход на гориво градско: | Бензин максимум 10,0 l/100 km Дизел максимум 9,0 l/100 km  |
|   |   |
| **Размери:** |   |
| Дължина | минимум 4250 мм. |
| Широчина (с неприбрани огледала) | минимум 1750 мм. |
| Височина | минимум 1800 мм. |
| Междуосие | минимум 2650 мм. |
| **Системи за безопасност:** |   |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | да |
| Въздушни възглавници водач и пътника до него | да |
| Предпазни триточкови колани | да |
| Спирачна система | Предни дискови |
|   |   |
| **Други:** |   |
| Сервоусилвател на волана | да |
| Централно заключване | да |
| Алармена система | да |
| Имобилайзер | да |
| Фарове за мъгла | да |
| Климатик/климатроник | да |
| Аудио система | да |
| Комплект летни гуми с джанти и комплект зимни гуми с джанти | минимум 15" |
| Резервна гума | да |
| Гаранция в обем | Не по-малко от 5 години или пробег 150 000 км. |
| Гаранция срещу корозия | Минимум 5 години |
| Цветът на автомобила да бъде в тъмните нюанси на сивата, синята, зелена, черна или червената гама | да |
| Пътнически салон в тъмен цвят  | да |
| Автомобилите да са окомплектовани с пожарогасител, аптечка, триъгълник и светлоотразителна жилетка | да |
| Дневни светлини | да |

**2. Техническа спецификация за Обособена позиция 2 „Доставка на автомобили – тип Лек автомобил 4х4“**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ** |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ**  | моторни превозни средства: автомобил, тип "ЛЕК АВТОМОБИЛ " |
| **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ** Автомобилите ще се използват за обезпечаване с транспортни средства на допълнителни нужди на ДАМТН.  |
| **Техническа характеристика** | **Минимални изисквания**  |
| **Купе:** | **Пътнически автомобил** |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 4+1 |
| **Технически данни:** |   |
| Тип на двигателя | минимум 4-ри цилиндров |
| Норма | Евро 6 |
| Работен обем на двигателя | Минимум 1498 см3  |
| Мощност на двигателя (к.с.) | минимум 90 к.с. |
| Задвижваща система | 4х4 |
| Просвет/клиренс (mm) | Минимум 140 мм  |
| Гориво | бензин или дизел |
| Разход на гориво извънградско | Бензин максимум 8,0 l/100 kmДизел максимум 6,5 l/100 km |
|  Разход гориво градско | Бензин максимум 10,0 l/100 kmДизел максимум 8,0 l/100 km |
| **Размери:** |   |
| Дължина | минимум 4250 мм. |
| Широчина без страничните огледала | минимум 1750 мм.  |
| Височина | минимум 1400 мм. |
| Междуосие | минимум 2650 мм. |
| **Системи за безопасност:** |   |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | да |
| Въздушни възглавници водач и пътник до водача | да |
| Предпазни триточкови колани | да |
| **Други:** |   |
| Сервоусилвател на волана | да |
| Централно заключване | да |
| Алармена система | да |
| Имобилайзер | да |
| Фарове за мъгла | да |
| Климатроник/Климатик  | да |
| Аудио система | да |
| Резервна гума | да  |
| Комплект летни гуми с джанти и комплект зимни гуми с джанти | минимум 16" |
| Гаранция в обем  | Не по-малко от 5 години или пробег 150 000 км. |
| Гаранция срещу корозия | Минимум 5 години |
| Цветът на автомобилите да бъде в тъмните нюанси на сивата, синята, зелена, черна или червената гама | да |
| Пътнически салон в тъмен цвят | да |
| Автомобилите да са окомплектовани с пожарогасител, аптечка, триъгълник и светлоотразителна жилетка | да |
| Дневни светлини | да |

Участникът следва да разполага със сервизна мрежа за гаранционното обслужване на предлаганите моторни превозни средства.

Участникът в процедурата следва да разполага с най-малко 6 (шест) сервизни центрове на територията на Република България, като поне един от сервизните центрове да е разположен на територията на гр. София. Сервизите трябва да са оборудвани с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на гаранционното обслужване на МПС, предмет на обществената поръчка, за съответната обособена позиция.

Участникът следва да представи Списък на оторизираните сервизни центрове, в които ще предоставя техническото и гаранционно обслужване, както и техническата поддръжк ма МПС. Сервизните центрове следва да са оторизирани от производителя или официален негов представител, които да осъществяват гаранционно обслужване и ремонтни дейности на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/а, с посочено местоположение (свободен текст).

Участикът трябва да предостави фотографски снимки/каталози на автомобилите, съдържащи технически характеристики на автомобилите, които ще достави (чл. 52, ал. 5 ЗОП), но без да бъдат посочвани цените.

Участникът задължително трябва да посочи производител, марка и модел на предлаганите автомобили, както и предлаганите срокове за пълно гаранционно обслужване. Участникът може да предложи и допълнителна фабрична гаранция над изисквания минимум , като посочи срока и условията ѝ. Разходите за нея следва да бъдат калкулирани в общата цена, която ще предложи в ценовото си предложение.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителят на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Съгласувал:

Димитър Петков– директор на Д ФСДУП ………………………….. дата…………………………

Петя Маринова – директор на Д АПИО ………………. дата: ……………………………

Стефан Патъров – началник отдел УС, Д ФСДУП …………. дата ……………………

Изготвил:

Иво Циковски – изпълнител в отдел УС, Д ФСДУП ………………. дата: ……………………………