**Приложение № 1**

Техническа спецификация

**Техническите изисквания към изпълнението на поръчката са както следва:**

1. Електромерът да е трифазен еднотарифен, монтиран в електромерно табло.

2.Съществуващото силово електрическо табло трябва да бъде преработено.

3.Необходимите дейности за изпълнение са свързани с демонтажни и монтажни работи. При извършване на СМР трябва да се спазва правилна последователност на работа.

4.Преди нанасянето на латекс по всички стени и тавани да се нанесе латексов грунд.

5.Осветителните тела да бъдат за директен монтаж.

6.В тоалетните да бъдат монтирани LED плафони 12 вата със сензор.

7.**Всички строителни продукти е необходимо да се придружават от Декларация за експлоатационни показатели.**

8.Всички цветове на латекса да бъдат уточнени на място с отговорното по ремонтите лице от ДАМТН.

**9**.**СМР следва да се изпълняват в съответствие с условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация**.

10.Доизграждане на LAN мрежа.

11.Доизграждане на силова инсталация за захранване на климатици.

12.Демонтаж, доставка и монтаж на елементи от системата за контрол на достъпа.

**При изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да се съобрази със следните изисквания:**

Изпълнителят изготвя, съхранява и предава на възложителя всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалната проектна документация, извършените закупувания на суровини и материали, декларации за съответствие и наемането на работна ръка.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на възложителя по отношение на създаването на необходимите документи.

Изпълнителят да представи документи за качеството на доставеното оборудване от доказан производител със сертификат за качество и да представи гаранции за него.

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутиви и всички документи,съпътстващи изпълнението, които да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, до края на изпълнението на договора.

Всички строителни продукти е необходимо да се придружават от Декларация за експлоатационни показатели и гаранция.

Гаранционни срокове на изпълненото строително-ремонтни работи съгласно Наредба №2 „въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.