Приложение 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“**

Подписаният/ата ........................................................................................ *(трите имена)* св качеството си на .............................................................. *(длъжност)* на ................................................................... *(наименование на участника)* ЕИК/БУЛСТАТ ….............................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“, поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с Вашите и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение предмета на поръчката по **обособена позиция 1 „Доставка на специализирано моторно превозно средство – тип Минибус (8 + 1 места)“**, както следва

Моторните превозни средства, които предлагаме в настоящата оферта за обособена позиция са:

|  |  |
| --- | --- |
| Марка |  |
| Модел |  |
| Година на производство |  |
| Количество | 1 бр. |

И покриват следните работни изисквания на възложителя, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническа характеристика** | | **Показател** |
| **Купе:** | | |
| Автомобил |  | |
| Брой врати | |  |
| Брой места | |  |
| **Технически данни:** | | |
| Тип на двигателя | |  |
| Норма | |  |
| Работен обем на двигателя | |  |
| Мощност на двигателя (к.с.) | |  |
| Просвет/клиренс (mm) | |  |
| Гориво | |  |
| Разход на гориво комбиниран | |  |
| **Размери:** | | |
| Дължина | |  |
| Широчина без страничните огледала | |  |
| Височина | |  |
| Междуосие | |  |
| **Системи за безопасност:** | | |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | |  |
| Въздушни възглавници на водача и пътника до него | |  |
| Предпазни триточкови колани | |  |
| **Други:** | | |
| Сервоусилвател на волана | |  |
| Централно заключване | |  |
| Алармена система | |  |
| Имобилайзер | |  |
| Фарове за мъгла | |  |
| Климатик/Климатроник | |  |
| Аудио система | |  |
| Комплект летни гуми с джанти и комплект зимни гуми с джанти | |  |
| Резервна гума | |  |
| Гаранция в обем | |  |
| Гаранция срещу корозия | |  |
| Цвят на автомобила да бъде бял или в тъмните нюанси на сивата, синята или червената гама | |  |
| Цвят на пътническия салон - тъмен | |  |
| Автомобилите да са окомплектовани с пожарогасител, аптечка, триъгълник и светлоотразителна жилетка | |  |
| Дневни светлини | |  |
| **Специфични изисквания към автомобилите,** **свързани с използването им за надзорни и контролни дейности** | | |
| Автомобилите да са снабдени със сгъваеми плотове (масички) на единия ред седалки, закрепени на гърба на предните седалки, които да издържат тежестта на преносим компютър и/или със сгъваема средна облегалка на задната седалка, така че при сгъването й да се оформя масичка за поставяне на преносим компютър или друга техника с подобни размери | |  |
| Автомобилите да са снабдени с ниши (поне две) по възможност затварящи се, позволяващи поместването в тях на предмети (поне един) с приблизителни размери: дължина 0,30 м, ширина 0,25 м, височина 0,06 м и приблизително тегло 3 кг., или да предлагат алтернативен вариант за разполагането и съхраняването на такива предмети | |  |
| Автомобилите да бъдат снабдени с колани за закрепване, както и с подложки - устойчиви и лесни за поддържане от хигиенна точка | |  |
| Извод за 12 V в пътническото отделение | |  |

Декларираме, че ще извършим следните действие по изпълнение на поръчката:

1. Срокът за първоначална доставка и предаване на МПС на Възложителя ще е ……………… (не повече от 6 месеца), считано от дата на подписване на договора за обществена поръчка.
2. Регистрация в КАТ на доставяните от нас МПС, като таксите ще са за сметка на изпълнителя.
3. Фактическо предаване на МПС след регистрацията в КАТ, заедно с документацията за регистрация, регистрационни табели и заредени с гориво, необходимо за изминаване на мин. 100 км. градски пробег.
4. Всяко доставено МПС ще е придружено с ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка и документи за гаранция.
5. Задължаваме се за срока на гаранцията на доставените от нас МПС да извършваме техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се ползват услугите на посочените в приложения списък оторизирани от производителя сервизни бази.
6. Задължаваме се да следим за надлежно попълване на сервизната книжка, съпровождаща всяко МПС за срока на неговата гаранционна поддръжка.
7. Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.
8. Всеки един от автомобилите, предмет на доставка, да е окомплектован както следва:

* окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
* с извършен предпродажбен сервиз;
* зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали,
* с част първа и част втора на свидетелството за регистрация на Възложителя, издадени по реда на Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
* сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
* с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация, други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя;

1. Ще изпълним, без резерви и ограничения, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, при спазване изискванията на законодателство в областта обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност, предмета на обществената поръчка.

Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника (*ако е приложимо*)

***Забележка: Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител.***

Декларираме, че сме запознати с проекта на договор, съгласни сме с клаузите му и го приемаме без възражения.

Декларираме, че валидността на подадената оферта е……………, но не по малко от 3 (три) месеца или 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като крайна дата за получаване на оферти.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето и печат | ........................................................................................... |

Приложение 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“**

Подписаният/ата ........................................................................................ *(трите имена)* св качеството си на .............................................................. *(длъжност)* на ................................................................... *(наименование на участника)* ЕИК/БУЛСТАТ ….............................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“, поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с Вашите и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение предмета на поръчката **по обособена позиция 2 „Доставка на специализирани лекотоварни автомобили (тип Миниван)“**, както следва

Моторните превозни средства, които предлагаме в настоящата оферта за обособена позиция са:

|  |  |
| --- | --- |
| Марка |  |
| Модел |  |
| Година на производство |  |
| Количество | 23 бр. |

И покриват следните работни изисквания на възложителя, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническа характеристика** | | **Предложение на участника**  **Показател** |
| **Купе:** | | |
| Тип автомобил |  | |
| Купе | |  |
| Брой врати | |  |
| Брой места | |  |
| **Технически данни:** | | |
| Тип на двигателя | |  |
| Норма | |  |
| Работен обем на двигателя | |  |
| Мощност на двигателя (к.с.) | |  |
| Просвет/клиренс (mm) | |  |
| Гориво | |  |
| Разход на гориво извън градско | |  |
| Разход гориво градско | |  |
| **Размери:** | | |
| Дължина | |  |
| Широчина без страничните огледала | |  |
| Височина | |  |
| Междуосие | |  |
| **Системи за безопасност:** | | |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | |  |
| Въздушни възглавници водач и пътник до водача | |  |
| Предпазни триточкови колани | |  |
| Спирачна система – дискови спирачки | |  |
| **Други:** | | |
| Сервоусилвател на волана | |  |
| Централно заключване | |  |
| Алармена система | |  |
| Имобилайзер | |  |
| Фарове за мъгла | |  |
| Климатроник/климатроник | |  |
| Аудио система | |  |
| Резервна гума | |  |
| Комплект летни гуми с джанти и комплект зимни гуми с джанти | |  |
| Гаранция в обем | |  |
| Гаранция срещу корозия | |  |
| Цвят на автомобила – да бъде в тъмните нюанси на сивата, синята, зелената, черната или червената гама | |  |
| Цвят на пътническия салон - тъмен | |  |
| Автомобилите да са окомплектовани с пожарогасител, аптечка, триъгълник и светлоотразителна жилетка | |  |
| Дневни светлини | |  |
|  | |  |
| **Специфични изисквания към автомобилите, свързани с използването им за надзорни и контролни дейности** | | |
| Автомобилите са снабдени със сгъваеми плотове (масички), закрепени на гърба на предните седалки, които да издържат тежестта на преносим компютър и/или със сгъваема средна облегалка на задната седалка, така че при сгъването й да се оформя масичка за поставяне на преносим компютър или друга техника с подобни размери | |  |
| Извод за 12 V в пътническото отделение | |  |
| Еднокрила, отваряща се нагоре задна врата или двукрила, oстъклена, отваряща се на 180°; | |  |
| Автомобилите се придружават от сертификат за съответствие с одобрения тип в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40/2009 г.) (Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства) – при доставката изпълнителят ще представи на възложителя ЕС сертификат за съответствие с одобрения тип | |  |
| **В областта на надзора на пазара (9 бр. автомобили)** | | |
| Автомобилите са снабдени с ниши (поне две) по възможност затварящи се, позволяващи поместването в тях на предмети (поне един) с приблизителни размери: дължина 0,30 м, ширина 0,25 м, височина 0,06 м и приблизително тегло 3 кг., или да предлагат алтернативен вариант за разполагането и съхраняването на такива предмети | |  |
| Приспособления в багажното отделение за укрепване на товар с минимални размери: височина - 1200 mm, широчина - 600 mm, дължина - 600 mm и маса минимум 80 кг. | |  |
| Автомобилите са снабдени с колани за закрепване, както и с подложки - устойчиви и лесни за поддържане. | |  |
| **В областта на метрологичния надзор (10 бр. автомобили)** | | |
| Разстоянието от най-издадената част на задните седалки до вратата на багажното отделение да не е по-малко от 600 mm |  | |
| Багажното отделение е с равен под и да е покрито с износоустойчив материал, който позволява мокро почистване; |  | |
| Възможност за укрепване на еталонното оборудване в багажното отделение с приблизителни размери: височина 900 мм, дължина 1000 мм, ширина 450 мм и тегло 60 кг /трайно захванати за каросерията халки - разположени хоризонтално по пода на багажника, както и странично разположени, оборудвани с регулируеми колани или по друг подходящ начин/; |  | |
| Минимум една странична плъзгаща се врата за задните места; |  | |
| **В областта на контрола на качеството на течните горива (4 бр. автомобили)** | | |
| В багажното отделение да се монтира хладилен бокс, който да поддържа температура не по-висока от 18 °С, с полeзен обем 0,27 м3 и минимални вътрешни размери: дължина = 0,9 м., ширина = 0,5 м. и височина = 0,6 м. | |  |
| Охладителната система на хладилния бокс да се захранва от ел. инсталацията на автомобила или да бъде с автономно захранване, осигуряващо нормална работа най-малко 24 часа. Хладилният бокс да бъде твърдо фиксиран за пода на багажното отделение, плътно зад задните седалки, така че между него и капака на багажника да остане пространство минимум 30 см за допълнителен багаж. | |  |

Декларираме, че ще извършим следните действие по изпълнение на поръчката:

1. Срокът за първоначална доставка и предаване на МПС на Възложителя ще е ……………… (не повече от 6 месеца), считано от дата на подписване на договора за обществена поръчка.
2. Регистрация в КАТ на доставяните от нас МПС, като таксите ще са за сметка на изпълнителя.
3. Фактическо предаване на МПС след регистрацията в КАТ, заедно с документацията за регистрация, регистрационни табели и заредени с гориво, необходимо за изминаване на мин. 100 км. градски пробег.
4. Всяко доставено МПС ще е придружено със ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка и документи за гаранция.
5. Задължаваме се за срока на гаранцията на доставените от нас МПС да извършваме техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се ползват услугите на посочените в приложения списък оторизирани от производителя сервизни бази.
6. Задължаваме се да следим за надлежно попълване на сервизната книжка, съпровождаща всяко МПС за срока на неговата гаранционна поддръжка.
7. Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.
8. Всеки един от автомобилите, предмет на доставка, да е окомплектован както следва:

* окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
* с извършен предпродажбен сервиз;
* зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали,
* с част първа и част втора на свидетелството за регистрация на Възложителя, издадени по реда на Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
* сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
* с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация, други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя;

1. Ще изпълним, без резерви и ограничения, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, при спазване изискванията на законодателство в областта обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност, предмета на обществената поръчка.

Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника (*ако е приложимо*)

***Забележка: Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител.***

Декларираме, че сме запознати с проекта на договор, съгласни сме с клаузите му и го приемаме без възражения.

Декларираме, че валидността на подадената оферта е……………, но не по малко от 3 (три) месеца или 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като крайна дата за получаване на оферти.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето и печат | ........................................................................................... |

Приложение 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“**

Подписаният/ата ........................................................................................ *(трите имена)* св качеството си на .............................................................. *(длъжност)* на ................................................................... *(наименование на участника)* ЕИК/БУЛСТАТ ….............................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“, поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с Вашите и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение предмета на поръчката **по обособена позиция 3 „Доставка на специализирани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Надзор на пазара“**, както следва

Моторните превозни средства, които предлагаме в настоящата оферта за обособена позиция са:

|  |  |
| --- | --- |
| Марка |  |
| Модел |  |
| Година на производство |  |
| Количество | 3 бр. |

И покриват следните работни изисквания на възложителя, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Минимални изисквания** | **Предложение на участника**  **Параметър** | | |
| Лек автомобил |  | | |
| Брой места |  | | |
| Брой врати |  | | |
| Дължина |  | | |
| Междуосие |  | | |
| Двигател |  | | |
| Обем на двигателя |  | | |
| Разход на гориво |  | | |
| Еконорма |  | | |
| Спирачна система – дискови спирачки |  | | |
| **ДРУГИ:** | | | |
| Централно заключване |  | | |
| Алармена система с дистанционно управление |  | | |
| Имобилайзер |  | | |
| Фарове за мъгла |  | | |
| Климатик/Климатроник |  | | |
| Гаранция в обем |  | | |
| Гаранция срещу корозия |  | | |
| Комплект летни гуми с джанти и комплект зимни гуми с джанти |  | | |
| Пътнически салон в тъмен цвят |  | | |
| Цвят на автомобила - в тъмните нюанси на сивата, синята, зелената, червената или черната гама |  | | |
| Резервна гума |  | | |
| Дневни светлини |  | | |
| Автомобилите да са окомплектовани с пожарогасител, аптечка, триъгълник и светлоотразителна жилетка |  | | |
| **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ** | | | |
| Въздушни възглавници за водача и пътника до него; | | |  |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | | |  |
| Стелки в купето | | |  |
| **СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО И АВТОМОБИЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА НАДЗОРНА ДЕЙНОСТ** | | | |
| * Извод за 12 V в пътническото отделение; * Багажно отделение с обем мин. 350 л, покрито с износоустойчив материал, който позволява мокро почистване (двулицева стелка текстил/гума, непромокаема подложка за багажник или алтернативно решение); * Приспособления в багажното отделение за укрепване на оборудване при транспортиране, най-голямото от което е с размери 800x650x650 мм и максимално тегло 70 кг. Укрепващите приспособления да позволяват лесен монтаж и демонтаж от багажното отделение. Обемът на багажното отделение да позволява и поместване на допълнителен багаж, освен указаното оборудване; * Автомобилите да са снабдени със сгъваеми плотове (масички), закрепени на гърба на предните седалки, които да издържат тежестта на преносим компютър и/или със сгъваема средна облегалка на задната седалка, така че при сгъването й да се оформя масичка за поставяне на преносим компютър или друга техника с подобни размери; * Автомобилите да са одобрен тип в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40/2009 г.) (Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства) - при доставката изпълнителят ще предостави на възложителя ЕС сертификат за съответствие с одобрения тип. | |  | |

Декларираме, че ще извършим следните действие по изпълнение на поръчката:

1. Срокът за първоначална доставка и предаване на МПС на Възложителя ще е ……………… (не повече от 6 месеца), считано от дата на подписване на договора за обществена поръчка.
2. Регистрация в КАТ на доставяните от нас МПС, като таксите ще са за сметка на изпълнителя.
3. Фактическо предаване на МПС след регистрацията в КАТ, заедно с документацията за регистрация, регистрационни табели и заредени с гориво, необходимо за изминаване на мин. 100 км. градски пробег.
4. Всяко доставено МПС ще е придружено със ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка и документи за гаранция.
5. Задължаваме се за срока на гаранцията на доставените от нас МПС да извършваме техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се ползват услугите на посочените в приложения списък оторизирани от производителя сервизни бази.
6. Задължаваме се да следим за надлежно попълване на сервизната книжка, съпровождаща всяко МПС за срока на неговата гаранционна поддръжка.
7. Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.
8. Всеки един от автомобилите, предмет на доставка, да е окомплектован както следва:

* окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
* с извършен предпродажбен сервиз;
* зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали,
* с част първа и част втора на свидетелството за регистрация на Възложителя, издадени по реда на Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
* сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
* с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация, други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя;

1. Ще изпълним, без резерви и ограничения, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, при спазване изискванията на законодателство в областта обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност, предмета на обществената поръчка.

Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника (*ако е приложимо*)

***Забележка: Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител.***

Декларираме, че сме запознати с проекта на договор, съгласни сме с клаузите му и го приемаме без възражения.

Декларираме, че валидността на подадената оферта е……………, но не по малко от 3 (три) месеца или 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като крайна дата за получаване на оферти.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето и печат | ........................................................................................... |

**Приложение 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирани моторни превозни средства“**

Подписаният/ата ...................................................................................... *(трите имена)* в качеството си на ......................................................... *(длъжност)* на .............................................................................................. *(наименование на участника),* ЕИК/БУЛСТАТ …...............................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства“ правим следното ценово предложение за обособена позиция ......

Единична стойност за доставка на един брой МПС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лева без ДДС.

Обща стойност за цялостно изпълнение на поръчката по обособената позиция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лева без ДДС за ……… бр. МПС.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето и печат | ........................................................................................... |