**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

 **„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“**

| **№** | **Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см** | **Брой** |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ОМБ 2] Бюро, тип маса, плот ПДЧ мин. 25мм, корпус ПДЧ мин.18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 180/70/75 см ± 10% | 14 |
| 2 | [ОМБ 3] Бюро, плот ПДЧ мин.18 мм, с тръбни крака, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 150/70/75 см ± 10% | 4 |
| 3 | [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% | 1 |
| 4 | [ОМБ 9] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин.18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 100/60/75 см ± 10% | 2 |
| 5 | [ОМБ17] Гардероб с 2 врати, крило с 4 рафта и крило с лост, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/50/180 см ± 10% | 1 |
| 6 | [ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ мин.18 мм; размери: 80/40/200 ±10% | 3 |
| 7 | [ОМБ29] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин.18 мм; размери: 80/35/175 см ±10% | 1 |
| 8 | [ОМБ33] Закачалка за дрехи, стояща, метална, със стабилна основа; размери: височина 190 см ±10% | 11 |
| 9 | [ОМБ41]Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 40/50/65 см± 10% | 19 |
| 10 | [ОМБ42]Маса заседателна за 10 стола, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 250/110/75 см ±10% | 3 |
| 11 | [ОМБ45]Маса заседателна, метални крака, плот ПДЧ мин. 25 мм; размери: 120/60/75 см ± 10% | 1 |
| 12 | [ОМБ54]Маса, ПДЧ мин. 25 мм; размери: 120/90/75 см ± 10% | 1 |
| 13 | [ОМБ60]Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 80/40/220 см ± 10% | 13 |
| 14 | [ОМБ72]Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, регулираща облегалка, колела; товароносимост : до 120 кг. | 39 |
| 15 | [ОМБ74] Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, метални крака; товароносимост: до 100 кг. | 56 |
| 16 | [ОМБ79] Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% | 17 |
| 17 | [ОМБ82] Шкаф за офис техника, ПДЧ мин. 18 мм; размери 65/60/65 см ± 10% | 2 |
| 18 | [ОМБ83] Шкафче помощно, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/50/75 см ± 10% | 4 |
| 19 | [ОМБ85]Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери 90/40/185 см ± 10 % | 6 |

**1. Общи изисквания към стоките**

1.1. Изпълнителите по рамковото споразумение следва да доставят и монтират всички артикули с размери и параметри, описани в техническото предложение, в съответствие с техническата спецификация на възложителя.

 1.2. Изпълнителите по рамковото споразумение са задължени да доставят и монтират артикулите по поръчката:

 1.2.1. които да са нови и неупотребявани;

 1.2.2. които отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители по БДС и EN (където е приложимо);

 1.2.3. които отговарят на европейските стандарти за съответния вид мебели (ако има такива приложими за него);

 1.2.4. които да са изработени от висококачествени материали, съответстващи на действащите технически норми и осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

 1.2.5. които да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн;

 1.2.6. които да са без видими присъединителни елементи;

 1.2.7. които да са влагоустойчиви, термоустойчиви, устойчиви на механични въздействия и устойчиви на химични въздействия в нормалните граници за подобен тип мебелировка;

 1.2.8. които да могат да бъдат нивелирани (където е приложимо), за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, където се монтират;

 1.2.9. които да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки;

 1.2.10. които да не променят цвета си от пряка слънчева светлина и имат възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно;

 1.2.11. които да могат да се разглобяват и сглобяват многократно, без загуба на качествата им;

 1.2.12. чиито метални елементи в конструкциите им, да са надеждно защитени от корозия;

 1.2.13. чиито размери да се придържат към посочените, тъй като те са съобразени с конкретните помещения, в които ще бъдат монтирани.

 **2. Специфични минимални изисквания към стоките**

2.1.Всички механизми като амортисьори, водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

 2.2. Дамаските (текстил, екокожа) на всички видове столове, следва да са висококачествени и износоустойчиви позволяващи многогодишна безпроблемна експлоатация.

 2.3. Всички видове мебели, изработени от ПДЧ, следва да са с висококачествено термо и химическо устойчиво меламиново покритие.

 2.4. Плотовете на масите и бюрата, както и лицевите части на мебелите изработени от ПДЧ, **следва да са с кант мин. 2 мм.**

2.5. Гардеробите и шкафовете **следва да са с гръб мин. 4 мм.**

 2.6. Участниците следва да предлагат артикулите, **минимум в следните цветове:**

2.6.1.за всички видове столове дамаска (текстил, екокожа) – цвят черен;

2.6.2.за всички видове мебели, изработени от ПДЧ – цвят череша, бук и дъб;

2.6.3.за всички видове мебели, изработени изцяло от метал – цвят сив и черен;

 2.7. При сключване на конкретен договор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, Възложителя си запазва правото на избор на цветова гама от каталог на Изпълнителя при запазване на единичните цени, посочени в ценовото предложение за съответния артикул.

 **3. Изисквания към доставките**

 3.1. Изпълнителите по рамковото споразумение са задължени:

 3.1.1. да осигурят квалифициран персонал, който да доставя и монтира артикулите, описани в образеца на ценова оферта;

 3.1.2. да доставят артикулите с доказан произход, придружени със сертификат за произход и качество (където е приложимо) и коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените артикули, количество, партиден номер и др.;

 3.1.3. да осигурят безплатно документация на български език от производителите (където е приложимо), придружаваща съответните артикули, като сертификати, листове, инструкции за безопасна употреба и/или друг вид документи;

 3.1.4. да приемат и изпълняват заявки за доставка и монтаж на артикулите, описани в образеца на ценова оферта, в работни дни от 09:00 до 17:30 ч. на телефон/факс/имейл, указани в договора с възложителя;

 3.1.5. да доставят артикулите във фабрична опаковка (където е приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад;

 3.1.6. при доставката на артикулите, да дадат указания за правилното им съхранение и експлоатация;

 3.1.7. доставката на артикулите да обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности франко сградите на възложителя в София и страната и всички разходи по изпълнение на поръчката до местата на изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, спомагателни материали и др.;

 3.1.8. при наличие на производствени дефекти на артикулите, да ги отстранят за тяхна сметка;

 3.1.9. да осигурят гаранционна поддръжка на доставяните артикули, която следва да покрива всичките им конструктивни части;

 3.1.10 да гарантират срещу скрити фабрични дефекти доставените артикули, при условие че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с протокол;

 3.1.11. най-късно на следващия работен ден, считано от датата на уведомлението за наличие на повреда/дефект на доставени по договора артикули, да изпратят специалисти за отстраняване на дефекта/повредата;

 3.1.12. да отстраняват констатирани дефекти/повреди в срок не по-дълъг от седем работни дни;

 3.1.13. в случай, че констатираните дефекти/повреди не подлежат на поправка, да заменят повредените артикули с нови;

 3.1.14. в случай, че ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на артикулите до сервиза да е за тяхна сметка.